|  |  |
| --- | --- |
|  | **DFA tabel**    |
| c1  | c2  | c3\*  | c4\*  | c5\*  | c6\*  | c7\*  | c8  | c9  | NAME OF ASSEMBLY  |  |
| Part ID  | # the operation is carriedout consecutively  | Manual handling code  | Manual handling time per part  | Manual insertion code  | Manual insertion time per part  | Insertion direction  | Operation time  c2 (c4+c6+c7)  | Operation costs  0,4 X c8  |  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |  |
| 1 | 1 | 1.3 | 2,2 | 0,3 | 2,0 | 0 | 4,2 | 0,0 | opvangbak | 360/360720 |
| 2 | 1 | 3.3 | 2,5 | 0,3 | 2,0 | 0 | 4,5 | 0,0 | Bak | 360/360720 |
| 3 | 1 | 0.3 | 1.9 | 0,4 | 4,5 | 4 | 6,5 | 0,4 | Rooster kolen | 360/360720 |
| 4 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0,0 | 1,5 | 0 | 3,3 | 0,0 | Rooster eten | 360/180540 |
| 5 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0,0 | 1,5 | 1 | 3,1 | 5,0 | Karabijnhaak | 180/180360 |
| 6 | 1 | 3.2 | 2.4 | 8,3 | 6,0 | 1 | 8,4 | 5,0 | Luchtregeling | 180/360540 |
| 7 | 2 | 3.3 | 2.5 | 8,4 | 8,5 | 1 | 11 | 5,0 | Handvaten | 360/360720 |
| 8 | 1 | 3.3 | 2,5 | 0,3 | 2,0 | 0 | 4,5 | 0,0 | Rand van Bak | 360/360720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  **Total:**  |  45,5 minuten |  15,4 |  |   |
|  |